|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 灾备一体机 | 一、硬件要求1、机架式存储服务器，易于实现数据中心级存储容量的线形扩展。可使用槽位>=32个。2、实配2颗及以上CPU,不低于INTEL Xeon 4208(2.1GHz/8核）3、内存>=128G,单条>=32G4、SSD硬盘>=2,单块容量>=480G 5、SATA 7.2K 6TB盘总容量>=8块6、千兆电口>=2；一块双端口7、万兆光接口>=2，含万兆多模光模块8、HBA卡>=1 双端口16Gb光纤通道(带两个SFP+ 模块)，9、RAID卡>=1块 2G缓存含掉电保护10、双冗余电源。二、功能要求1. 实现数据的集中备份，可对虚拟化整体备份，以及虚拟机、实体服务器操作系统、数据库、文件等进行备份。2、支持Linux、Windows等主流操作系统。Oracle、SQL Server、MySQL、Cache等数据库。配置Windows、Linux等服务器环境下数据库和文件备份功能，包括SQL Server、Exchange Server、AD、Orcale、Oracle RAC、DB2，MySQL，Mango DB等数据库及重要文件等应用的永久增量备份（非传统增量）并最终合成备份和热备份，具备单机和双机环境下的数据备份，不限制服务器备份授权数量。3、可分级、分类型设定保护策略，可设置备份及恢复策略，如定时备份，增量、全量备份，原位置恢复、指定路径恢复等。4、备份数据可快速恢复。支持备份数据即时挂载演练。备份副本快速应用，用于测试、其它分析等。支持对SQL Server、Oracle、MySQL、Cache数据库等主流应用进行虚拟化容灾保护，将业务系统转换为虚拟机。当生产服务器出现故障时，可通过容灾服务器的容灾虚拟机接管生产服务器业务；5、可随着容量需求增加灵活进行横向扩展。企业级备份软件容量许可授权>=42TB

三、技术服务要求原厂工程师上门服务器安装、调试。四、售后服务要求质保期：质保三年。7\*24小时售后服务，2小时内电话响应，24小时内技术员现场上门处理。 | 1 | 台 |