**设备名称：电动胸骨锯**

**设备编号：NYZBB-SBK-2021051**

**数 量：1台**

# 性能配置要求

胸骨锯：

1. 电池动力，使用轻便，手机重量1kg左右，
2. 可高温高压消毒，无需拆卸即可消毒，
3. 两级可变速度，适应不同术者的使用习惯，
4. 握持手柄与锯片角度符合人体工程学设计，操作性好，符合视角。

电池：

1. 无记忆效应的锂电池，
2. ACP电池保护技术，防止电池过热及压力问题，
3. 可高温高压及等离子消毒，
4. 可循环充电使用，
5. 低电量时指示灯提醒设计，
6. 可选配有免消毒电池。

充电器：

1. 可同时充多节电池，
2. 大型液晶显示屏，可显示电池充电程度和次数，
3. 充电器和电池之间识别，自动判断及调整电池状态确保电池良好工作，

配置要求 一套 （ 手机一把 充电器1 电池2 锯片2 保护弓 1）