**设备名称：超声关节炎治疗仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022040**

**数 量：1台**

# 性能配置要求

1、用于人体膝关节炎的治疗；

2、快速缓解疼痛，促进关节软骨营养，阻止关节软骨退变；

3、治疗手段安全，可靠。

4、聚焦声场技术

5、治疗仪至少有两种输出模式：治疗模式、康复模式

6、超声治疗头组件：配置至少4个治疗头

7、输出波形:脉冲调制正弦波

8、焦平面距离：在10～50 mm范围内。

9、输出声功率：≤5W。

10、输入功率：≤100W。

11、噪声：≤65dB（A）。

12、输出定时：1min～45min可调，调节步长1min。

13、超声治疗耦合剂：专业研发、生产的配套超声治疗耦合剂应用于治疗耦合。