**设备名称：全自动粪便分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022048**

**数 量：2台**

1. 检测速度：综合速度≥50标本/小时
2. 标本处理：自动稀释、混匀、过滤
3. 有形成分回收率：≥80%
4. 有形成分分析重复性
5. 送样装置：轨道式送样，待检区可容纳至少40个标本
6. 图像采集：高清晰数码摄像采集图像
7. 急诊功能：特设急诊位，急诊标本随到随检
8. 数据储存量：≥20万个结果

9. 数据接口：双向数据接口，方便数据传输

**设备名称：全自动血气分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022050**

**数 量：1台**

**性能配置要求**

1. 检测项目涵盖PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca2＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2等
2. 使用包含电极、定标物质、废液包在内的一体化分析包，电极免维护。
3. 样本体积≤150μL，标本类型可选择动脉全血、静脉全血、毛细血管血等。

4. 可自定义测量单位、参考及报警范围，也可自定义质控检测间隔

**设备名称：动态血压记录仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022053**

**数 量：5台**

**性能配置要求**

一、尺寸：大约100\*70\*30mm。

二、电源：2节NiMH AA可充电电池（≥ 2700 mAh）。

三、OLED：彩色显示，多种语言选择,可显示中文。

四、接口：USB接口，可用于数据传输，将数据直接传输到PC中；可用于控制，在连接软件的情况下，可以直接通过软件对记录进行设置控制，如设置时间间隔，设置测量的时间段等等。

五、用于成人和儿童的袖带选择，针对成人和儿童可选择不同的袖带。并且可以在设备内部进行成人或儿童测试的设置。

六、可储存550次以上测试结果及25秒以上语音记录