**设备名称：电动起立康复床**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022071**

**数 量：1台**

**性能配置要求**

1. 床面尺寸：不低于1900\*800mm
2. 床面升降高度：不窄于530~730mm
3. 床体起立角度：垂头仰卧位角度≥12°，床面直立角度≥75°，靠背翻起角度≥65°
4. 额定电压：220V（±10%）
5. 额定功率≤500W、最大功率≤250W
6. 电机数量：≥5

**设备名称：半导体激光治疗仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022072**

**数 量：1台**

**性能配置要求**

1. 点面结合：双治疗头，方形治疗头治疗面积大，笔式治疗头自带聚焦功能，穿透性强
2. 双路输出：A、B两路独立输出，独立控制。
3. 操作精简：超大液晶触摸屏，人性化操作界面，气缸液压支架可全方位精准调节。

性能稳定:GAAIAS激光器和专业的电路设计，性能优越，稳定性高。

**设备名称：光子治疗仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022076**

**数 量：5台**

**性能配置要求**

1光源材料：矩阵集成芯片式固态光源系统，每个光源含有多个集成式LED芯片，光能分布均匀照射面积大。

2峰值波长：红光640nm ，蓝光460nm。

3光功率密度：≤110mw/cm2，分5挡可调（误差＜±20%）。

4治疗时间0-60min连续可调。

5有效治疗面积≥400cm2。

6照射距离和角度可调。

7治疗模式：手动、自动（红蓝光可自动切换）。

8控制方式：8寸触摸液晶屏，操作简单。