**设备名称：牙科综合治疗台+污水处理器**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022108**

**数 量：1套**

**性 能 配 置 要 求**

**NYZBB-SBK-2022108-1 牙科综合治疗台1台**

**一、技术参数：**

1.工作条件：

（1）环境温度5℃—40℃

（2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa

1. 水源水压范围 0.20—0.40Mpa

2.治疗椅：

（1）进口缝制纤维皮，质保≥5年

（2）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。

（3）变频防抖系统；使牙椅在整个运行范围内运行平稳，体感舒适

3.工作台：

（1）主控台配有彩色液晶显示屏（非蓝屏或灰屏），能显示动态器械工作状态，包括病人椅部分的运动状态和手机的使用状态等，有故障代码显示。

（2）配有手机水加热功能，由独立热水器控制输出水温，并且有微电脑系统控制开关；

（3）六联手机挂架，更多功能选择，操作更加便利。

（4）双气刹模式

5.治疗箱

（1）可旋转落地式箱体，箱体侧门采用易拆式设计，无需任何工具即可方便打开与关闭，便于保养和检修，

（2）加热器：24伏低压恒温防干烧热水器

（3）内部采用双水瓶设计，适配管路消毒系统。

6.助手位

（1）痰盂可插拔拆装，便于更换，清洗。

（2）副控控制面板为钢化玻璃触摸式按键面板，

7.口腔灯

（1）LED节能口腔灯，具备数字显示屏，具备感应调光功能，有触摸式手动调节功能，

（2）三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明

（3）具备感应开关，把手方便拉伸、拆卸，便于清洗消毒，避免交叉感染

（4）具备待机照明模式，模拟人体呼吸频率闪烁光圈互动

8.脚踏

（1）人体工程学设计脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，口腔灯开关，复位程序

（2）实现高速手机干、湿转换及吹屑气，漱口水开关及冲痰水开关

9.感控

（1）具备一键智能管道消毒功能。

（2）设有清洁椅位，清洁椅位会将病人椅升到双高状态，便于对整机物表进行清洁

（3）配有吸唾过滤器和痰盂下水过滤器，并且易取出清洁

10.一键水电气开关（非物理球阀），操作更加简单，安全高效。

（1）多功能医师座椅符合人体工程学设计，不锈钢材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调

（2）至少包含三级水过滤系统，分别为铜网过滤器、PP棉过滤器和热水杯过滤器，多层的过滤，有效保护机器内部阀体及其他精密设备

（3）整机多程序带有语音提醒功能，使设备操作更加简单，避免出现误操作

11、负压

（1）拥有全自动触摸控制负压系统

（2）可由设备直接控制泵体启动，可针对设备的使用数量自行无级调节负压值；

（3）可精准调节负压吸引力；

（4）拥有停机延时系统。

（5）自动检测电机故障，发现后马上停机，有效保护电机；

**产品配置至少包含以下内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量及单位** | **单价（元）** |
| 1 | 三用枪 | 2支 | 包含总价内 |
| 2 | 治疗机 | 1台 | 包含总价内 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 | 包含总价内 |
| 4 | 8珠口腔照明系统 | 1套 | 包含总价内 |
| 5 | 一键智能消毒系统 | 1套 | 包含总价内 |
| 6 | 医师座椅 | 1张 | 包含总价内 |
| 7 | 变频防抖系统 | 1套 | 包含总价内 |
| 8 | 主控操作系统 | 1套 | 包含总价内 |
| 9 | 助手单元 | 1套 | 包含总价内 |
| 10 | 带过滤器自动恒温给水装置 | 1套 | 包含总价内 |
| 11 | 负压抽吸系统 | 1套 | 包含总价内 |
| 12 | 三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器） | 1套 | 包含总价内 |
| 13 | 质保期 | 牙椅质保≥2年  皮革、管路质保≥5年 | 包含总价内 |

**NYZBB-SBK-2022108-2 污水处理器1台**

1. 最大处理量每小时达到2.2立方以上，能完全处理1-4台牙椅的污水，达到排放标准。

2、臭氧发生器（臭氧高压电源+臭氧管）

3、工作电压： AC220V/50HZ

4、功率： 15W

5、内电极： 310L-316L不锈钢

6、气源耐压： 0.15-0.20MPA

7、供气源: 6L-8L/分钟空气源

8、臭氧产量： 1500-2000mg/h

9、工作环境温度：－10至45°C

10、工作环境湿度：<86%RH

11、臭氧管尺寸：143\*65\*60MM±10MM

12、外形尺寸：240\*120\*90MM±10MM

13、净重：2.5-3KG

14、正常使用寿命：1.5W小时以上