**设备名称：高清摄像系统**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022116**

**数 量：1套**

**性 能 配 置 要 求**

**一、三晶片高清摄像机**

1、传感器：3组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器

2、有效像素：≥1920（水平）×1080（垂直）

3、扫描标准：1125线

4、视频输出清晰度：≥1080P

5、支持U盘存储1080P录像和图片

6、网络直播功能

7、支持IPAD实时观看视频

8、图像冻结（FREEZE）

9、≥2.5倍电子放大（ZOOM）

10、图像翻转和镜像

11、附带≥7寸屏显示

12、摄像头具有白平衡、放大、亮度调节四种遥控控制功能

13、摄像头IPX8防水等级

14、输出比例：16:9

15、医用摄像系统分辨率：≥114LP/mm

**二、LED冷光源**

1、照度≥1000000Lux

2、色温5600K

3、LED发光模组寿命≥40000H

4、具有触摸屏控制按钮，亮度可调

5、具有亮度记忆，及归零功能（处于待机状态）

三、高清监视器

1、尺寸：≥26寸

2、分辨率：≥1920×1080

3、对比度：1400：1

四、台车

1、铝合金材质、五层自由装卸

五、图文工作站

1、CPU：i5-4590(3.3G四核)

2、显卡：1G独显

3、内存：≥4G DDRIII 1333

4、硬盘：≥2TB(SATA)

5、显示器：≥20寸LCD （≥1920×1080）

6、采集卡：1080P全高清视频采集卡

7、打印机：A4彩色喷墨打印机

8、全高清（1080P）数字化图像采集，支持录像和回放；

9、可采集超过200万幅高清静态图片或连续录像200小时以上；

10、视频输入端口：DVI或HDMI；

11、一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；

12、支持Apple iPad连接，可通过iPad操作工作站和查询病历；

13、支持局域网视频直播

六、鼻窦镜

1、0度 4mm×175mm

七、耳镜

1、0度 2.7mm×110mm

**高清耳鼻喉内镜摄像系统配置清单至少包括**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 | 1套 |
| 2 | 医用内窥镜冷光源 | 1套 |
| 3 | ≥26寸监视器 | 1台 |
| 4 | 医用台车 | 1台 |
| 5 | 内镜医学影像图文信息管理系统 | 1套 |
| 6 | 鼻窦镜 | 1支 |
| 7 | 耳镜 | 1支 |