**设备名称：植皮片制网器**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022141**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

**一、技术参数要求：**

1.扩皮比例：1.5：1、3：1、6：1、9：1

2.运用不同扩皮比列的皮肤移植载片进行皮肤扩皮

3.移植载片大小范围：宽6~7cm\*长20～21cm

4.适合高温高压消毒

5.能够与取皮刀配套使用

**二、要求配置清单至少包含：**

1.植皮片制网器组合（含消毒盒） 1套

2.载片，1.5:1，20片/盒 1盒

3.载片，3:1，20片/盒 1盒

4.载片，6:1,20片/盒 1盒

5.载片，9:1,20片/盒 1盒

**设备名称：DR(联影uDR550i）平板更换及维保项目**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022142**

**数 量：1项**

**性能配置要求**

**两套方案请分别报价以供我院比较选择。**

**方案一：**

1. 采购DR平板探测器一块,型号（PaxScan 4343R）。要求供货方负责安装并调试至正常使用；
2. 整机维保三年(不含球管）；
3. 无限次维修及更换配件；
4. 每年4次定期保养（其中2次精细保养），提供书面保养报告；
5. 免费提供软件维护及备份，免费升级主机操作软件；
6. 提供7X24小时服务，1小时内响应，8小时内到达现场维修。
7. 在保期间设备开机率不低于95%。

**方案二：**

1. 采购DR平板探测器一块,型号（PaxScan 4343R）。要求供货方负责安装并调试至正常使用；
2. 供货方对提供的平板探测器保修期不低于一年；

**设备名称：超纯水仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022143**

**数 量：1台**

**性能配置要求**

1.制水量≥100L/h；

2.主机占地面积≤1㎡；

3.采用微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能；

4.主机正面设有取水口，方便其它用水需求；

5.有“预防保养”型售后服务体系；

6.设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师24小时内到达现场解决；