**设备名称：床单位消毒机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023008**

**数 量：7台**

**性 能 配 置 要 求**

1、机器消毒时间0-99min可调，默认时间10min快速消毒；

2、臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3 ，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。

3、机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-99min可调；

4、可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便；

5、采用新型的沿面放电技术，产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用；

6、双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；

**到货时间短的供应商优先考虑。**