**设备名称：全自动凝血分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023018**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

**到货时间短的供应商优先考虑。**

1、可实现凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法检测等检测；

2、可开展PT/APTT/TT/Fbg/AT/D-二聚体/FDP，内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，蛋白C，蛋白S，纤溶酶原，α2-纤溶酶抑制因子，血小板聚集等项目；

3、PT检测速度≥450测试/小时；PT/APTT同时检测速度≥401测试/小时；

4、可实现全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能 ；

5、设有专用急诊位；

6、纤维蛋白原测定方法：仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法；

7、能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血样本；

8、可实现混合交叉分析功能，提供即时型和延迟型检测结果；

9、可实现血小板聚集功能分析；

10、试剂信息读取：试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能；

11、自动分析功能：自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能；

12、可设置项目数量≥250个。