**设备名称：无创高流量呼吸机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023012**

**数 量：20台**

**性 能 配 置 要 求**

**到货时间短的供应商优先考虑。**

1、 适用范围：

适用于呼吸功能不全，具有自主呼吸、需要机械通气的患者治疗，包含高流量功能，能够提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。

2、 技术参数

2.1无创通气功能参数要求

2.1.1设备具有CPAP模式、AutoCPAP模式、S模式、AutoS模式、T模式、S/T模式、目标潮气量功能。

2.1.2吸气压调节范围4-30cmH2O；呼气压调节范围4-25cmH2O； CPAP模式下，治疗压力调节范围4-20cmH2O。

2.1.3目标潮气量调节范围100-2000mL。

2.2高流量功能参数要求

2.2.1.设备具有流量，温度，氧浓度一体化调节功能并显示。

2.2.2屏幕实时显示主机设置流量和实际流量、设置温度和实际温度、设置氧浓度和实际氧浓度、sPEEP（鼻塞端压力）监测值、呼吸频率、血氧饱和度、脉率。

2.2.3设备流量设置范围2L/min-80L/min。

2.2.4设备的温度控制范围29℃~37℃