**项目名称：神经内科重症监护室设备带升级改造**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023026**

**数 量：1项**

**采 购 需 求**

1. 改造区域未拆除设备带上传呼分机要求保护性拆卸，交设备科。
2. 交货时间：合同签订后15日内交货。

4、交货地点：广西壮族自治区南溪山医院。

5、质保期：不低于1年（不含传呼系统），维保期间内每季度对设备带巡检一次，发现问题及时解决。

6、报价为包干价，包含“采购清单”内设备及安装（拆除）所需配套材料、安装调试（含将原设备带拆下传呼分机安装上新设备带）、管理费、利润、税费及人工等费用。

7、勘察现场请联系谢工：18276318895

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| 铝合金设备带 | 33 | 米 | 1.设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。 |
| 脱脂紫铜支管 | 50 | 米 | 材质：铜；型号： ф8×1 |
| 脱脂紫铜支管 | 50 | 米 | 材质：铜；型号： ф10×1； |
| 截止阀 | 4 | 个 |  |
| 气体快速插座 | 60 | 个 | 1.制式：德标； 2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用； 3.材质：铜。 |
|
|
| 脱脂紫铜管件 | 80 | 付 | 材质：铜 |
| 漏电保护器 | 6 | 个 | 220V 32A |
| 五孔电源插座 | 60 | 个 | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |
| 阅读灯+灯罩 | 12 | 盏 | 4W LED嵌入式 |
| 开关 | 12 | 个 | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |
| 设备带挡板 | 10 | 块 | / |
| 护套线 | 60 | 米 | 5\*0.5平方 |
| 电源线 | 180 | 米 | 2.5平方；参考品牌：桂林国际、宝胜、远东 |