**设备名称：全自动免疫分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023046**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1. 操作模式 支持随机、批量、急诊多种操作模式

2. 样本位 ≥96个，可随时更换、添加，样本条形码智能识别

3. 样本管规格 支持原始采血管、真空采血管和微量样本杯等

4. 样本稀释 支持样本自动稀释功能，一次稀释可供多个项目的检测

5. 样本识别 标配样本条码扫描，自动获取样本信息

6. 试剂位 ≥24个，可随时更换、添加

7. 试剂冷藏 支持24小时不间断试剂冷藏

8. 试剂识别 支持试剂条码扫描，自动获取试剂信息

9. 试剂加样方式 液面探测、余量监测，堵针报警、空吸报警

10. 反应杯加载 自动加载和卸载，余量不足自动报警

11. 支持LIS系统双向数据传送

12. 废液处理 废液智能监测排放、废弃物固液分离，过载提示报警