**设备名称：X射线计算机断层摄影设备（64排128层螺旋CT）**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023084**

**数 量：1套**

**性 能 配 置 要 求**

一、64排CT参数

1. 机架孔径：≥70cm
2. 探测器排数≥64排
3. 高压发生率功率：≥75KW

4、球管阳极热容量：≥7MHU

5、最小球管电压：≤70KV

6、球管电压选择≥6种

7、最快扫描速度：≤0.33秒/360°

8、★为保证设备运行的稳定性和售后服务质量，核心影像链探测器、球管、高压发生器与CT主机为同一厂商制造

9、提供工作站一套

10、重建图像层数≥128层图像/360度

11、提供迭代技术

12、提供相应临床应用软件

13、肺结节AI智能软件

14、整机保修≥36个月

二、附件参数（至少含有以下附件）

1、双通道高压注射器一套

2、防护用品：防护铅衣、铅裙、颈套各≥3套，以上防护用品铅当量指标≥0.5mmPb，且100%伸长率时未出现龟裂。

3、心电图机一台，要求能接入医院健康管理系统

4、机房内仪器配备抽湿机4台

5、机房改造:场地交钥匙工程（含空调、紫外消毒灯等设备）

6、要求设备有故障自检系统。提供远程维修诊断系统，提供软件升级服务，免费开放维修密码。省内有固定原厂维修工程师。