**设备名称：全胸多频震荡排痰机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023092**

**数 量：10台**

**性 能 配 置 要 求**

1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2、电源电压：AC 220V士22V,50Hz士1Hz

3、适用人群：成人、儿童；

4、时间设置：1-99min,步进值1min,随时可调；

5、压力设置：3-16mmHg步进值1mmHg,随时可调；

6、频率设置：1-12Hz,步进值1Hz,随时可调；

7、显示方式：液晶屏显示，中文菜单操作，清晰直观；

8、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

9、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

10、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音<70dB(A);

11、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示"工作结束",有声音提示；

12、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

13、排痰配件：至少包括排痰背心2件、排痰束带2条；

14、通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告；

15、配推车1台，带静音脚轮。