**项目名称：辅助生殖科更换一批设备耗材**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023111**

**数 量：1批**

**性 能 配 置 要 求**

医院拟招适用用于以下品牌型号的设备滤网，因设备使用过程中滤网无法拆除，无法确定具体尺寸。如有需要，请相关公司自行查看现场（联系人：谢工18276318895）或联系厂家问询具体参数，更换数量以实际更换数量为准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材数量 | 适用设备名称 | 适用设备品牌 | 设备型号 | 技术参数 |
| NYZBB-SBK-2023111-1 | 滤网 | 1、初效1套 | IVF工作站 | 丹麦K-SYSTEMS | L126 IVF | 初效滤网1套：活性炭预滤膜，可有效过滤空气中的VOC及可溶性化学物质。  |
| 2、高效1套 | 高效滤网1套：垂直风HEPA过滤空气，H-14HEPA过滤符合EN1822标准，对于0.3um颗粒，可达99.999%的过滤效率。 |
| NYZBB-SBK-2023111-2 | 高效滤网 | 高效10套 | 百级净化工作台 | 理想洁净技术有限公司 | YJ-FL-1700/B | 高效滤网10套：净化级别,百级(H14)，效率达到99.995%@0.3um，风量为800m3/h，初阻力：120pa。 |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材数量 | 适用设备名称 | 适用设备品牌 | 设备型号 | 技术参数 |
| NYZBB-SBK-2023111-3 | 在线过滤器 | 4套 | 医用培养箱 | 德国Labotect | C60 | 有效去除气体中的VOC和颗粒物优点，适用于CO₂、N₂和混合气体（最大21% O₂），可快速连接--安装快速、安全去除气体中的挥发性有机化合物（VOC），额外的PE层可去除颗粒物，通过烧结形成的活性炭过滤器 ，可清除进入孵化器的气体中的VOCs，适用于高达2bar的压力，适用于管子6/4x1mm 。 |
| NYZBB-SBK-2023111-4 | 过滤器 | 2个 | 医用培养箱 | astec | AD-3100 | 可有效吸附培养箱供气中挥发性有机化合物，过滤后气体中VOC含量低于50PPb，高效气体净化器有效过滤微小颗粒物及细菌杂质，对0.3um级别颗粒物去除率达99.997%，配备磁性金属固定架，可吸附于金属墙体或培养箱箱体。 |
| NYZBB-SBK-2023111-5 | 过滤器 | 2套 | 医用培养箱 | astec | APM-30D | 可有效吸附培养箱供气中挥发性有机化合物，过滤后气体中VOC含量低于50PPb，高效气体净化器有效过滤微小颗粒物及细菌杂质，对0.3um级别颗粒物去除率达99.997%，配备磁性金属固定架，可吸附于金属墙体或培养箱箱体 |
| NYZBB-SBK-2023111-6 | 过滤器 | 1套 | 医用培养箱 | Thermo | HERACELL 150i | 可有效吸附培养箱供气中挥发性有机化合物，过滤后气体中VOC含量低于50PPb，高效气体净化器有效过滤微小颗粒物及细菌杂质，对0.3um级别颗粒物去除率达99.997%，配备磁性金属固定架，可吸附于金属墙体或培养箱箱体 |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材数量 | 适用设备名称 | 适用设备品牌 | 设备型号 | 技术参数 |
| NYZBB-SBK-2023111-7 | 滤网 | 1、初效2个 | 室内空气过滤机 | Coda ECO | 1500 | 初效滤网2个、中效滤网4个,高效滤网1个：适用于辅助生殖实验室内的空气净化;能迅速消除尘埃颗粒、挥发性有机化合物（VOCS）、化学污染物（CACS）等空气中有害成分;不产生臭氧、紫外线;对VOC去除能力大于80%;无毒，无气味。 |
| 2、中效4个 |
| 3、高效1个 |
| NYZBB-SBK-2023111-8 | 滤网 | 1、初效1套 | IVF工作站 | 丹麦K-SYSTEMS | L126 MP | 初效滤网1套：活性炭预滤膜，可有效过滤空气中的VOC及可溶性化学物质。   |
| 2、高效1套 | 高效滤网器1套：垂直风HEPA过滤空气，H-14HEPA过滤符合EN1822标准，对于0.3um颗粒，可达99.999%的过滤效率。 |
| NYZBB-SBK-2023111-9 | 耗材 | 1、（预处理柱-1）2套 | 预处理水箱一体单元 | 锐思捷 | PTK-40 | （预处理柱-1）2套：5μm双柱，具有芯片管理功能，智能识别、产品信息可追溯。 |
| 2、（预处理柱-2）2套 | （预处理柱-2）2套：活性炭双柱，具有芯片管理功能，智能 别、产品信息可追溯。 |
| 3、40升水袋1个 | 40升水袋1个：食品级PE材质40L水袋。 |
| 4、超纯化柱2套 | 超纯化柱2套：离子交换树脂，双柱一体，具有芯片管理功能，智能识别、产品信息可追溯 |
| 序号 | 耗材名称 | 耗材数量 | 适用设备名称 | 适用设备品牌 | 设备型号 | 技术参数 |
| NYZBB-SBK-2023111-10 | 滤网 | 1、初效3套 | 洁净工作台 | 新加坡艺思高 | NAW-6D8-DUAL | 初效滤网3套：对于≥0.5um颗粒过滤效果达85%，材质为硅酸盐玻璃纤维，有效延长主过滤器寿命。 |
| 2、高效2套 | 高效滤网2套：对0.3微米尘埃颗粒拥有超过99.999%的基本过滤效率，过滤器水平达到ISO 3级空气洁净度，采用超细玻璃纤维纸作滤料，铝膜作分割板，与铝合金胶合而成。 |