**设备名称：电子支气管内窥镜**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023113**

**数 量：1条**

**性 能 配 置 要 求**

1视野角: ≥110度；

2景深： ≥2-50mm；

3先端部外径: ≤4.2mm；

4插入部外径：≤4.1mm；

5钳子管道内径：≥2.0mm；

6有效长度：600mm；

7弯曲部：向上210度，向下130度；

8插入管具有旋转功能；

9具有光学染色功能（窄带成像），可增强黏膜表层血管的可视性；

10带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上；

11防水的一触式接头，无需防水帽，接头完全防水。