**设备名称：空气压力波治疗仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024006**

**数 量：11台**

**性 能 配 置 要 求**

空气肢体压力治疗仪一批

主要参数及配置要求

1、治疗时间：1min--99min，可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、压力保持时间：1s--6s，可调节；

4、循环间隔时间：1s--20s，可调节；

5、电源电压：AC220v/50HZ 功率：65VA；

6、显示方式：4寸以上彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;

7、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式等至少8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式；

8、连接套筒：可同时连接2个4腔套筒，同时治疗2个肢体；

9、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

10、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

11、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

12、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

13、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并停止工作自动泄压，断电自动泄压保护；

14、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

15、独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用；

16、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

17、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

18、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

19、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

20、手提式设计，可配床旁挂钩装置；