**设备名称：半导体激光治疗机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024013**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

**主要参数：**

1、总体要求：临床适用于减少人体各部位毛发；

2、激光波长包括：805nm 或810nm；

3、治疗手具要求：同时具备快速真空脱毛手具和传统接触式制冷脱毛手具；

4、光斑大小：

快速脱毛手具的最大光斑≥20×30mm；

传统脱毛手具的治疗光斑为≥12×12mm；

5、重复频率：≤3Hz；

6、能量密度要求：快速脱毛手具最大能量密度不能超过12J/cm2；

传统脱毛手具最大能量密度不能超过40J/cm2；

7、重复脉冲：单脉冲，双脉冲，叁脉冲可选；

8、脉冲宽度：脉宽可调，最大脉冲宽度＞380ms；

9、真空负压模式治疗时无需使用表面麻醉或冷却，无需涂抹冷凝胶；

10、功能要求：具备真空负压功能；

11、冷却：具备蓝宝石接触式冷却；

12、峰值功率：≥2300W；

13、具备智能操作界面，可在屏幕上直观预设参数。

**配置至少包括：**

1、主机1台

2、脱毛手具2支

3、防护镜2副

4、病人眼罩1副

5、操作手册1本