**设备名称：医用内窥镜镜片检测仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024053**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

**1、**操作便捷

2、≥7英寸屏，≥400万像束高清传感器

3、≥放大倍数270倍

4、支持 HDMI视频输出，同时可外接图文工作站

5、支持SD卡存储静态或动态图像

6、25mm调焦筒，连接内镜检测台与高清传感器

7、内镜检测台可连接所有DIN标准的内窥镜目镜，观察硬镜内部透镜状态

8、配便携光源、色彩清晰测试卡可观察硬镜图像。

9、如需对接奥林巴斯纤维支气管与胆道镜图像观察，可进行升级

10、供电可使用充电宝，也可外连接交流电供电。

**配置清单至少包括**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 镜片检测仪主机（含检测台） | 1 |
| 2 | 电源线 | 1 |
| 3 | 电源适配器 | 1 |
| 4 | 说明书 | 1 |
| 5 | SD卡（≥32G） | 1 |
| 6 | 便携光源 | 1 |
| 7 | 色彩清晰测试卡 | 1 |