**设备名称：生物反馈治疗仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024057**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1. 主机：集成一体式便携主机，自重轻。

2.屏幕尺寸大于11英寸，高清液晶触摸屏

3. 可通过蓝牙，Wifi等方式联网和共享数据，支持搭建数据管理中心，可自动储存数据。

4. 屏幕上有刺激输出指示及电极脱落指示，机器上有刺激输出指示灯，电极脱落会自动暂停刺激输出。且需有刺激电极脱落的实时智能判别，避免电极脱落时产生的过压脉冲，有效提高产品的安全性。

5.电刺激脉冲宽度：至少在20-1000μs范围内可调。

电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内可调。

6. 治疗仪可输出单面波、双面波和交互波，并可输出多种组合治疗用波形。

7.数据和端口：支持有线以太网、无线通讯、蓝牙通讯等