**设备名称：皮下电子注射器控制助推装置**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024026**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1. 显示屏： ≥16位真彩液晶屏

2.至少满足注射类型：1cc 2.5cc 3cc 5cc

1. 至少满足注射模式：自动传感、单次、自动单次等
2. 至少满足注射针头5Pin 31G、9Pin 32G
3. 至少满足可选择注射剂量：5Pin 31G、9Pin 32G
4. 储存温度：—10~60°C

7.储存湿度：10~90%RH(无凝露)

8.电压：110V~220V，50Hz，10A  
9.大小：≥300\*260\*150mm