**设备名称：全自动粪便分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024060**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1. 利用人工智能机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别。
2. 自动识别颜色、性状等，显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分，支持血红蛋白免疫法等多种附加检测。
3. 处理速率不低于60个/小时。
4. 自动完成样本稀释、搅拌混匀，闭盖取样，智能采图，智能识别，图像像素：不低于200万高清像素

5.急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。

6.具备原厂配套的通过CFDA认证的粪便有形成分质控物和粪便隐血

7.售后服务及时周到，2小时内到场。

8.与LIS连接，双向传输，负责完成与LIS连接工作。

10.售后服务及时周到，2小时内到场。

11.需报告单个测试的成本价，并确保达到。

12.定期提供维保服务，至少每季度维保一次。

13.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。