**设备名称：全自动尿液分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024061**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1. 同时可以检测尿液干化学及尿液沉渣。
2. 支持与LIS双向传输，负责完成与LIS连接工作。

3.尿液干化学分析测试速度：≥200个样本/小时，项目不少于11项目。

4.尿液沉渣检测具有采用数字成像自动识别，测速度：≥100个/小时.

5.分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作。

6.采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示

7.试纸图像显示功能：分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面。

8.支持密闭标本的直接采样。

9.有配套的室内质控品、校准品

10.售后服务及时周到，2小时内到场。

11.需报告单个测试的成本价，并确保达到。

12.定期提供维保服务，至少每季度维保一次。

13.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。