**设备名称：全自动凝血分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024062**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1.检测项目涵盖：PT、APTT、TT、FIB、FDP、D-Dimer、AT-III及各种凝血因子等。

2.测试方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法。

3.PT检测速度：不低于250测试/小时

4.样本装载能力不低于100个样本，可连续进样。

5.支持HIS/LIS系统，双向通讯；可存储测试数据、定标曲线及质

控结果。

6.温度控制：仪器内部环境温度自动监控，自动修正补偿。

7.闭盖加样，试剂针具有液面感应检测功能、加热功能、垂直防撞功

能。

1. 支持自动重测，复检规则重测。自动再稀释、自动预稀释功能。

10.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。

11.需报告单个测试的成本价，并确保达到。

12.需注明开展实验所需要的全部试剂及耗材及价格，如未注明，则默认为公司免费配送，且配送满足工作需要。

13.有配套的质控品及校准品。

14.定期提供维保服务，至少每季度维保一次。