**设备名称：全自动五分类血细胞分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024063**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1. 采用双进样模式，手动模式、自动模式。
2. 具有检测微量（末梢血）、前稀释或低浓度白细胞及低血小板模式等功能。
3. 可以进行网织红细胞计数，体液血细胞计数与分类。
4. 抗凝剂选择EDTA-2K。
5. 具有图形报告，有散点图及直方图等报告。
6. 具有试剂报警，故障报警，异常结果报警。
7. 可扩展联机检测HsCRP，SAA，糖化血红蛋白等项目功能。
8. 五分类检测速度大于200个/小时，可扩展。
9. 有配套的质控品及校准品。

9.定期提供维保服务，至少每季度维保一次。

10.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。

11.需报告单个测试的成本价，并确保达到。

12.需注明开展实验所需要的全部试剂及耗材及价格，如未注明，默认为公司配送，且配送满足工作需要。