|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目9 | 呼吸湿化器 | 拟购数量： | 1 |
| 项目12 | 宫腔镜及配套技术器械 | 拟购数量： | 1 |

项目9：呼吸湿化器 拟购数量：1

主要参数及配置:

此仪器，需与深圳市科曼医疗设备有限公司生产的NV8新生儿呼吸机相兼容。

项目12：宫腔镜及配套技术器械 拟购数量：1

主要参数及配置要求

一、宫腔镜

1、工作直径：≤4.5mm

2、230mm≤工作长度≤240mm

3、器械通道：≥直径2mm

4、视向角：30︒

5、两个相通的进出水通道，适合单灌流模式和间断进出水模式。

6、通道入口双层密封，有效防止溢水。

二、镜鞘

1、外径：≤直径5.2mm

2、210mm≤工作长度≤230mm

三、半硬性尖头剪

1.外径：≤直径1.5mm

四、半硬性异物抓钳

1.外径：≤直径1.5mm