**设备名称：双通道注射泵**

**设备编号：NYZBB-SBK-2025030**

**数 量：40台**

**性 能 配 置 要 求**

1、注射模式：恒速模式、时间模式、可计算总量

2、注射速度：ml/h模式：(0.01～900)ml/h，流速增量0.01ml/h

3、报警方式：人性化的语音报警、声光报警、文字提示

4、注射器规格：10ml,20ml,30ml,50ml