广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）

LED屏采购项目

一、项目概况​

项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）LED屏采购项目

服务要求：置顶安装在教学科研综合楼1楼大门上，移除墙面标识，墙面总长度约11.1M，≥1年整机质保，含上门服务及驻场技术支持

二、硬件配置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| 1 | 单色LED屏 | 1套 | 1.屏显尺寸：10.88m\*0.48m；含框尺寸（美观要求铺满墙）：≥11m\*0.54m2.参数像素间距：10mm ；3.像素密度：10000dots/㎡；4.模组分辨率：宽32点\*高16点 ；5.模组尺寸：宽320mm\*高160mm ；6.驱动方式：16位恒流驱动； 7.扫描方式：1/4 ；8.工作电压：DC5V+10% ；9.最大电流：3.6A(典型值)；10.最大功耗：18W(典型值)；11.电源接口：VH4 ；12.信号接口：HUB12(IDC16)； 13.最大亮度：750cd/m； 14.视角：140°；15.亮度调节范围：0 to 255可调；16.寿命典型值50000小时； 17.工作温度：-20℃至60℃；18.工作湿度：10%-90%RH无凝露；19.含安装调试及安装辅材。 |
| 2 | LED屏控制卡 | 1套 | 1.单色带载：48\*1360点数 ；2.全彩带载：64\*1024点数；3.多平台控制：支持 PC、Android、IOS4.传输速率快：每秒可达 2~3M5.操作简单：精简 UI 设计，零学习成本6.WiFi通讯：免布线可通过WiFi传输字幕数据7.测试按键：一键检测屏幕8.多节目：多节目，自由编辑，定时播放9.多分区：分区自动、手动调整10.开关机：可手动、定时开关机11.边框：节目、字幕等边框独立播放12.工程备份：支持已编辑节目备份，方便二次使用13.USB通讯、网络通讯、电源控制开关线路拉至附近弱电间，可进行内容通讯传输和开关机控制 |
| 3 | 辅材 | 1项 | 安装所需的辅材：不限于管材、电源线拉到电箱、控制空开、电源线、网线、USB线、租赁脚手架等，确保与主设备兼容 |

三、服务与资质要求​

3.1供应商资质：独立法人资格，近3年无重大违法记录，未被列入“信用中国”失信名单。

3.2服务响应：7×24小时技术支持，故障2小时内响应，8小时内修复；