服务器硬盘及RAID阵列卡招标技术参数

一、项目概况​

项目名称：广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院服务器硬盘及RAID阵列卡采购

采购内容：服务器硬盘及RAID阵列卡

服务要求：≥1年整机质保，含上门服务及驻场技术支持

二、硬件配置要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **品牌** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **主要技术参数及性能（配置）要求** |
| 1 | 惠普 | P2000 存储硬盘 | 5 | 块 | 1. 要求原厂原装 2. 硬盘容量：4T 3. 尺寸：3.5寸 4. 接口速率：6G 5. 速率：7200转 6. 接口：SAS 7. 带原厂同规格硬盘架 8. 负责存储扩容安装现场调试服务，保障存储扩容后的连通可用 9. 要求售后质保一年（故障硬盘48小时内更换） |
| 2 | 新华三 | R4900 G3 服务器硬盘 | 1 | 块 | 1. 要求原厂原装 2. 硬盘容量：6T 3. 尺寸：3.5寸 4. 接口速率：6G 5. 速率：7200转 6. 接口：SATA 7. 带原厂同规格硬盘架 8. 负责存储扩容安装现场调试服务，完成OS识别及SMART自检，保障存储扩容后的连通可用 9. 要求售后质保一年（故障硬盘48小时内更换） |
| 3 | 新华三 | R4900 G3 服务器Raid阵列卡 | 1 | 块 | 1. 要求原厂原装 2. 12Gb 2端口SAS 接口 3. 2G缓存，支持缓存数据保护 4. 支持RAID0/1/10/5/6/JBOD 5. PCI-E插槽 6. 负责现场安装调试服务，保障安装后的数据信息完整且可用。 7. 要求售后质保一年（阵列卡故障48小时内提供同型号替换） |

三、服务与资质要求​

​供应商资质：独立法人资格，近3年无重大违法记录，未被列入“信用中国”失信名单。

​服务响应：7×24小时技术支持，故障2小时内响应，8小时内修复；