**项目名称：医用吸烟机**

**项目编号：NYZBB-SBK-2025055**

**数 量：2台**

**性 能 配 置 要 求**

1.连续工作时间：至少可连续工作8小时不停机，且不影响烟雾过滤效果。

2.烟雾的过滤能力：至少能有效的吸附过滤手术中产生的有害气体、0.1um以下的烟雾微粒和生物碎片。

3.噪音：准静音的工作环境。

4.控制方式：连续控制。

5.风量调节方式：多级（0-100档）连续可调。

6.吸烟管：吸烟管可自由调节，不影响治疗操作。

7.吸烟手具：配套专用吸烟手具至少可与设备治疗（多功能电离子手术治疗仪（南宁科伦GX-III）、二氧化碳激光治疗仪（武汉高科恒大光电有限公司））手具完美结合，不影响临床使用操作。

8.净化效率：≥99%。

9.最大流量：≥2700L/min。