**设备名称：全自动血液细胞分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023019**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

**到货时间短的供应商优先考虑。**

**1.可实现自动、手动进样模式，标本类型涵盖末梢血等；**

**2.检测速度：CBC+DIFF≥60/小时，：CBC+DIFF+RET≥30/小时；**

**3.用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul；**

**4.具有网织红细胞检测功能；**

**5.可提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数；**

**6.可提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET；**