**设备名称：全飞秒激光近视矫正手术器械**

**设备编号：NYZBB-SBK-2023115**

**数 量：13套**

**性 能 配 置 要 求**

**全飞秒激光近视矫正手术器械每套需含以下产品**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序列** | **产品名称** | **型号/规格** | **产品参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 飞秒透镜镊 | 中弯 | 23G/中弯（70-75°），三片式 | 把 | 1 | 镊头内侧加防滑纹 |
| 2 | 眼内膜铲 | 单头 | 单头圆形/8-9mm，大弧/直径0.6-0.7mm | 把 | 1 | 镜面抛光 |
| 3 | 眼内膜铲 | 双头 | 双头圆形/8-9mm+130°-135°，中弧/直径0.7-0.8mm | 把 | 1 | 镜面抛光 |
| 4 | 眼内膜铲 | 双头 | 双头圆形/9-10mm+130°-135°，双弯中弧/直径0.7-0.8mm | 把 | 1 | 镜面抛光 |
| 5 | 眼用结扎镊 | 直形 | 直1\*2齿.10-12mm | 把 | 1 |  |
| 6 | 开睑器 | 板式 | 无磁性遮睫/14-15mm | 把 | 1 |  |
| 7 | 开睑器 | 旋杆式 | 可固定遮睫/14-15mm | 把 | 1 |  |
| 8 | 眼用冲洗针 | 弯形 | 弯形/5-6号 | 把 | 1 |  |
| 9 | 眼用冲洗针 | 角形 | 角形/5-6号 | 把 | 1 |  |
| 10 | 消毒盒 | 大号 | 长宽高：223\*140\*25-265\*162\*27mm | 把 | 1 | 带硅胶垫 |