**设备名称：全自动微生物药敏分析仪**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024030**

**数 量：2台**

**性 能 配 置 要 求**

1、能用于细菌（包括链球菌）药敏测试，如能真菌药敏测试更佳。

2、高度自动化，仪器自动恒温培养、自动阅读分析、评价结果及打印报告，自动储存、备份数据资料，自动清理送出用过的试卡，不需使用任何附加试剂、不需做外加试验。

3、智能加样。

4、共需采购载量处理70-100张卡片载量。

6、药敏测试标准包含NCCLS（美国）、CASFM（法国）、DIN（德国）、全球标准，并能及时随之更新。

7、有最先进的以细菌MIC（最低抑菌浓度）为基础的高级专家系统，数据内含参考来自国际文献报道的上百种耐药机制和耐药表型。

8、专家系统可标明抗菌素与其它药物的共同活性与交叉耐药性，有利于医生进一步选用药物

9、药敏折点能够及时更新，售后服务能及时处理。