**设备名称：超高倍显微镜**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024028**

**数 量：2台**

**性 能 配 置 要 求**

**用途：**用于生殖道分泌物、脱落细胞等标本的检测。

**参数：**

1. 可作明场、相差、暗视野的观察
2. 光学系统：无限远校正光学系统
3. 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米
4. 观察镜筒：宽视野三目镜筒
5. 照明装置：LED 光源，保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮，强度适中，恒定色温控制使摄影永远色彩逼真
6. 物镜：平场消色差相差物镜
7. 目镜：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明.
8. 物镜转换器：6孔编码物镜转盘.
9. 聚光镜：相差暗场聚光镜