**设备名称：手术辅助照明灯**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024086**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1、电池运行时间多档可调，使用时间：最大亮度时在6小时以上，最小亮度时能在12-24小时以上

2、电池充电时间（充满电）： 4小时以内尽量短。

3、灯源：高能LED（白光）

4、光照直径（毫米）WD400mm ：直径80mm左右

5、头灯重量：25克以下

6、头灯寿命：50000小时以上

7、电池参数：直流电，锂电池

8、色温，波长范围：6000K，400 ~ 700 nm （可视）