**设备名称：持续葡萄糖监测系统（医用版）**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024022**

**数 量：2台**

**性 能 配 置 要 求**

1. 测出低血糖检出率≥90%

2、可导出报告，医生可结合电子报告书写备注诊断

3、葡萄糖测试有效范围2.5mmol/L-22.0mmol/L

4、葡萄糖传感器使用时长≥168小时（7天）

5、每日血糖数值要求每5分钟记录并显示≥1个数值，≥全天288个血糖值

6、葡萄糖传感器存储温度传感器存储条件，2℃至26℃的室温下

7、小于等于每12小时校准一次

8、发送器防水等级IPX8，可洗澡，游泳无影响

9、含高低血糖报警功能，可报警阈值设置，保障患者安全10、有数据处理工作系统并适用网络连接wifi或4G网络并读取传输血糖数据