# 妇科高精双面棉麻布窗帘清单参数控价

**妇科本次采购的窗帘数量约为75米（具体数量按工作量测量）总计13个窗户。报价要求：按照米的单价进行报价，且报价为包干价，包含人工费、安装调试费、管理费、利润、税费等所有费用。**

面料成分：≥99%涤纶（聚酯纤维）纤维含量（%）：≥99%

断裂强力（N）>200 线抗滑移（mm）：≥4.0

水洗尺寸变化率（%）：经向-0.5、纬向0

耐洗色牢度（级）：变色5.0、粘色4.0

耐水色牢度（级）：变色5.0、粘色4.0

产品名称：罗马杆

颜色：白色 材质：锌合金

规格：真经≥28mm，壁厚≥1.8mm 安装方式：侧装

配件：两封头，两座码

产品名称：布钗

颜色：牙白 材质：烤瓷钢

规格：宽度≥25mm、长度≥70mm、厚≥2mm

产品名称：5+中大方

颜色：电泳：牙白、香槟、紫金 材质：原生铝村

规格：宽度≥25mm、高≥23mm、壁厚≥0.75mm、长度6.7M/6M

配件：每支不少于6个封口，每米不少于2个顶码，不少于8个轮，安装方式：顶装、侧装。

控制价：每米报价不得超过135元。