**设备名称：纤细马达、纤细手柄一套**

**设备编号：NYZBB-SBK-2025042**

**数 量：1套**

**性 能 配 置 要 求**

1. 本次采购货物必须适配本院现有的NSK电动式骨手术器械（P200-CU-100），满足手术实际需求。

**二、**设备参数

**1、**纤细马达

1.1、高速无炭刷电动马达，可高速瞬停，最高转速≥80000转/分；

1.2、正反转功能自由切换；低噪音；正反转功能自由切换；

1.3、防水全封闭设计，可进入自动清洗机进行清洗，可冲洗，可高温高压灭菌。

**2、**纤细手柄

2.1、最大转速≥80000转/分，操作直径≤3.3mm；操作长度≥100.8mm；手柄前端端口成收束形，防止术中水介质回流。

2.2、手柄可浸泡，进清洗机清洗；

2.3、可高温高压灭菌；

2.4、快速拆装，无需工具。

**三、**配置清单至少包括：

1 纤细马达 1件

2 纤细手柄 1件

3 粗金刚砂磨头 2支

4 火柴形金刚砂磨头 2支

5 注油工具 1套

6 消毒盒 1个