**项目名称：电动起立康复床**

**项目编号：NYZBB-SBK-2025052**

**数 量：4张**

**性 能 配 置 要 求**

1、床面升降高度：不窄于530~730mm

2、床体起立角度：垂头仰卧位角度≥12°

3、床面直立角度≥85°

4、靠背翻起角度≥65°

5、额定电压：220V（±10%）

6、额定功率≤500W、最大功率≤250W

7、电机数量：≥5

8、配有可折叠式护栏，护栏高度≥350mm