**项目名称：手术放大镜**

**项目编号：NYZBB-SBK-2025059**

**数 量：1台**

**性 能 配 置 要 求**

1.1性能要求:手术放大镜

1.2适用范围:满足各种外科手术使用.可弥补操作者视力的不足

1.3外观:可选择框架. 满足长时间使用的要求.减少术者头部疲劳感的发生.

1.4结构原理:低倍显微系统

1.5养护方便:采用防尘防水设计.容易清洗和消毒.为日常维护提供方便

1.6性能特性:

1.6.1可根据使用者要求配有带度数镜片.

1.6.2可根据使用者习惯要求私人定制:如瞳距;视力度数;工作距离;手术姿势等;定制一个符合人体工程学的私人放大镜,避免大家共用一台放大镜.因术者手术姿势的妥协.造成使用者眼部疲劳及背部酸疼感的发生.

1.6.4 具有超宽超深的视野.即使长时间手术术者也不会感到疲劳

1.7放大倍数： 2.5X

1.8 镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层增加透光率，增强景深的同时增加耐磨特性。

1.9 制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花

1.10镜架：合金材质，表面不反射光线，各种镜框可选。

1.11 工作距离：完全按照个人标准定制，可达≥70CM。